Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при

проведении электронного аукциона

на поставку спецодежды и средств индивидуальной

защиты для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров**: в соответствии  
с Приложением № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара, размере, упаковке, отгрузке Товара и иные сведения о Товаре».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным показателям, указанным в Приложении к Техническому заданию.

**ОКПД 2 код: 14.12.30.160** Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов; ***КТРУ:******14.12.30.160-00000339*** Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; ***КТРУ 14.12.30.160-00000336***Одеждаспециальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; ***КТРУ 14.12.30.160-00000335*** Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; ***КТРУ*** ***14.12.30.160-00000330***Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; ***КТРУ 14.12.30.160-00000327*** Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; ***КТРУ 14.12.30.160-00000225*** Одежда специальная для защиты от неблагоприятных погодных условий; ***КТРУ*** ***14.12.30.160-00000224*** Одежда специальная для защиты от неблагоприятных погодных условий; ***КТРУ 14.12.30.160-00000418*** Одежда специальная для защиты от пониженных температур; ***КТРУ 14.12.30.160-00000051*** Одежда специальная для защиты от воды; ***КТРУ 14.12.30.160-00000333*** Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; ***КТРУ 14.12.30.160-00000059*** Одежда специальная для защиты от воды; ***КТРУ 14.12.30.160-00000596*** Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий; ***КТРУ 14.12.30.160-00000594*** Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий; ***КТРУ 14.12.30.160-00000592*** Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий.

**ОКПД 2 код: 14.12.30.131** Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные; ***КТРУ: 14.12.30.130-00000002*** Халат производственный;

**ОКПД 2 код:** **14.12.30.132** Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные; ***КТРУ:******14.12.30.130-00000001*** Халат производственный; ***КТРУ 14.12.30.130-00000006*** Фартук профессиональный;

**3.** **Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара **по 21 (двадцати одной) номенклатурной позиции – 512 (Пятьсот двенадцать) единиц** в соответствии с Приложением к Контракту «Спецификация на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации. Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Поставка Товара осуществляется по адресу:г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65,   
ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин.   
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товар в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок гарантии на поставленный Товар устанавливается согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 24 месяцев с даты приемки Заказчиком поставленного Товара. В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека. Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта).

Поставляемый Товар должен соответствовать:

- постановлению Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Решению Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»;

- Решению Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (вместе с «ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты»);

- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.4.280-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;

- ГОСТ 12.4.303-2016 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»;

- ГОСТ Р 12.4.288-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования»;

- ГОСТ 12.4.029-76 «Фартуки специальные. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара в течение **14 (четырнадцати) календарных дней** с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:** в соответствии  
с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требований п. 2 Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара, о размере, об упаковке, отгрузке Товара и иные сведения о Товаре (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Составил:

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Приложение № 1 к Техническому заданию

на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд ИПУ РАН

**Сведения о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности,**

**функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара, размере, упаковке, отгрузке Товара и иные сведения о Товаре**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Указание на товарный знак (модель, производитель)**  **Страна происхождения товара** | **Технические характеристики** | | | **Обоснование необходимости использования дополнительной информации** |
| **Требуемый параметр** | **Требуемое значение** | **Значение, предлагаемое участником** |
| 1 | **Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**  (Брюки мужские)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000339  Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |  | В соответствии с КТРУ |
| Наименование изделия | Брюки |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | Смесовая, ВО,  хлопок ≥ 35 % |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 200 |  | Обусловлено требованиями к увеличенной прочности ткани |
| Дополнительные требования | Брюки прямого силуэта; на передней половине брюк расположены два накладных кармана со скошенным входом; коленная часть усилена; в области бокового шва накладной карман для инструментов; наличие светоотражающей полосы |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | Основной: темно серый, черный или синий с контрастной отстрочкой |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Размерный ряд | 52-54/170-176 |  | Потребность Заказчика |
| 56-58/182-188 |  |
| 60-62/182-188 |  |
| 64-66/170-176 |  |
| 2 | **Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**  (Куртка мужская)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000336 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |  | В соответствии с КТРУ |
| Наименование изделия | Куртка |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | Смесовая, ВО,  хлопок ≥ 35 % |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 200 |  | Обусловлено требованиями к увеличенной прочности ткани |
| Дополнительные требования | Куртка укороченная на поясе, с супатной застежкой на пуговицы, рукава  с усиленными налокотниками;  наличие карманов и светоотражающей полосы |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | Основной: темно серый, черный или синий с контрастной отстрочкой |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Размерный ряд | 48-50/182-188 |  | Потребность Заказчика |
| 52-54/170-176 |  |
| 52-54/182-188 |  |
| 56-58/182-188 |  |
| 60-62/182-188 |  |
| 60-62/194 |  |
| 64-66/170-176 |  |
| 3 | **Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**  (Полукомбинезон мужской)  ОКПД 2 14.12.30.160  Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000335  Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |  | В соответствии с КТРУ |
| Наименование изделия | Полукомбинезон |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | Смесовая, ВО,  хлопок ≥ 35 % |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 200 |  | Обусловлено требованиями к увеличенной прочности ткани |
| Дополнительные требования | Силуэт прямой, застёжка на молнию, по талии сзади эластичная лента, коленная часть усилена; в области бокового шва накладной карман для инструментов с дополнительным малым карманом; наличие светоотражающей полосы |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | Основной: темно серый, черный или синий с контрастной отстрочкой |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Размерный ряд | 48-50/182-188 |  | Потребность Заказчика |
| 52-54/170-176 |  |
| 52-54/182-188 |  |
| 56-58/182-188 |  |
| 60-62/182-188 |  |
| 60-62/194 |  |
| 64-66/170-176 |  |
| 4 | **Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**  (Брюки женские)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ14.12.30.160-00000330 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |  | В соответствии с КТРУ |
| Наименование изделия | Брюки |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Женский |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | Смесовая, ВО,  хлопок ≥ 35 % |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 200 |  | Обусловлено требованиями к увеличенной прочности ткани |
| Дополнительные требования | Силуэт прямой; на передней половине брюк расположены два накладных кармана со скошенным входом; в области колен усилительные накладки; правая задняя половинка с накладным карманом; наличие светоотражающей полосы |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | Основной: темно серый, черный или синий с контрастной отстрочкой |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Размерный ряд | 44-46/158-164 |  | Потребность Заказчика |
| 52-54/158-164 |  |
| 52-54/170-176 |  |
|  | 56-58/158-164 |  |
| 5 | **Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**  (Куртка женская)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000327  Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | Вид защиты | Защита от механических воздействий истирания |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |  | В соответствии с КТРУ |
| Наименование изделия | Куртка |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Женский |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | Смесовая, ВО,  хлопок ≥ 35 % |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 200 |  | Обосновано увеличенной прочностью ткани |
| Дополнительные требования | Прямого силуэта, на притачном поясе, с отрезными боковыми частями, с верхними накладными карманами с клапанами; наличие светоотражающей полосы |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | Основной: темно серый, черный или синий с контрастной отстрочкой |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Размерный ряд | 44-46/158-164 |  | Потребность Заказчика |
| 52-54/158-164 |  |
| 52-54/170-176 |  |
| 56-58/158-164 |  |
| 6 | **Одежда специальная для защиты от неблагоприятных погодных условий**  (Куртка мужская утепленная)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000225  Одежда специальная для защиты от неблагоприятных погодных условий |  | Вид одежды | Куртка |  | В соответствии с КТРУ |
| Класс одежды по сопротивлению проникновению воды и водяного пара | 1 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие отстегивающейся утепляющей подкладки | нет |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие утепляющего слоя | да |  | Обусловлено защитой от неблагоприятных погодных условий |
| Тип ткани | Смесовая, ВО |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 210 |  | Обусловлено увеличенной прочностью ткани |
| Дополнительные требования | Куртка прямого силуэта с притачной утепленной подкладкой, с центральной потайной застежкой на пуговицы; по линии талии кулиска со шнуром с фиксаторами и концевиками;  капюшон съемный, пристегивается на пуговицы; рукава двухшовные, с внутренними трикотажными манжетами |  | Обусловлено защитой от неблагоприятных погодных условий |
| Цвет | Основной: темно серый, черный или синий с контрастной отстрочкой |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Размерный ряд | 48-50/170-176 |  | Потребность Заказчика |
| 48-50/182-188 |  |
| 52-54/170-176 |  |
| 52-54/182-188 |  |
| 56-58/182-188 |  |
| 60-62/182-188 |  |
| 64-66/170-176 |  |
| 7 | **Одежда специальная для защиты от неблагоприятных погодных условий**  (Куртка женская утепленная)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000224  Одежда специальная для защиты от неблагоприятных погодных условий |  | Вид одежды | Куртка |  | В соответствии с КТРУ |
| Класс одежды по сопротивлению проникновению воды и водяного пара | 1 |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие отстегивающейся утепляющей подкладки | нет |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Женский |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие утепляющего слоя | да |  | Обусловлено защитой от неблагоприятных погодных условий |
| Тип ткани | Смесовая, ВО |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 210 |  | Обусловлено увеличенной прочностью ткани |
| Дополнительные требования | Силуэт прямой, с застёжкой на молнию, с утеплённым ветрозащитным клапаном. Рукава втачные, одношовные с притачной манжетой с застёжкой на контактную тесьму; капюшон съёмный, регулируемый по объёму;  карманы прорезные со снегозащитным клапаном; наличие светоотражающей полосы |  | Обусловлено защитой от неблагоприятных погодных условий |
| Цвет | Основной: темно серый, черный или синий с контрастной отстрочкой |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Размерный ряд | 44-46/158-164 |  | Потребность Заказчика |
| 52-54/158-164 |  |
| 52-54/170-176 |  |
| 56-58/158-164 |  |
| 8 | **Одежда специальная для защиты от пониженных температур**  (Брюки мужские утепленные)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000418  Одежда специальная для защиты от пониженных температур |  | Вид одежды | Брюки |  | В соответствии с КТРУ |
| Класс защиты одежды | 2 (III климатический пояс) |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Наличие утепляющего слоя | да |  | Обусловлено защитой от пониженных температур |
| Тип ткани | Смесовая, ВО |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 210 |  | Обусловлено увеличенной прочностью ткани |
| Дополнительные требования | Силуэт прямой, с притачной утепленной подкладкой,  с центральной застежкой, гульфик на пуговицах; бретели регулируемые, частично с открытой эластичной лентой со стороны спинки, пристегиваются к поясу на пуговицы;  карманы два передних накладных. |  | Обусловлено защитой от пониженных температур и спецификой проводимых работ на открытом воздухе в зимнее время года. |
| Цвет | Основной: темно серый, черный или синий с контрастной отстрочкой |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Размерный ряд | 48-50/170-176 |  | Потребность Заказчика |
| 48-50/182-188 |  |
| 52-54/170-176 |  |
| 52-54/182-188 |  |
| 56-58/182-188 |  |
| 60-62/182-188 |  |
| 9 | **Халат производственный**  (Халат производственный мужской)  ОКПД 2 14.12.30.131 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные  КТРУ 14.12.30.130-00000002  Халат производственный |  | Наличие карманов | да |  | В соответствии с КТРУ |
| Обхват груди, см | 116 |  | В соответствии с КТРУ |
| Половой признак | мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Расположение застёжки | спереди |  | В соответствии с КТРУ |
| Рост, см | 188 |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | Смесовая |  | В соответствии с КТРУ |
| Дополнительные требования | Силуэт прямой, со шлицей, центральной супатной застёжкой на пуговицы; полочка и спинка на кокетке с кантом; верхние и нижние накладные карманы |  | Обусловлено спецификой работы |
| Цвет | Основной: темно серый, черный или синий с контрастной отстрочкой |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 10 | **Халат производственный**  (Халат производственный женский)  ОКПД 2 14.12.30.132 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные  КТРУ 14.12.30.130-00000001  Халат производственный |  | Наличие карманов | да |  | В соответствии с КТРУ |
| Обхват груди, см | 100 |  | В соответствии с КТРУ |
| 108 |  |
| Половой признак | женский |  | В соответствии с КТРУ |
| Расположение застёжки | спереди |  | В соответствии с КТРУ |
| Рост, см | 170 |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | Смесовая |  | В соответствии с КТРУ |
| Дополнительные требования | Силуэт прямой, со шлицей, центральной супатной застёжкой на пуговицы; полочка и спинка на кокетке с кантом; верхние и нижние накладные карманы |  | Обусловлено спецификой работы |
| Цвет | Основной: темно серый, черный или синий с контрастной отстрочкой |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| 11 | **Фартук профессиональный**  (Фартук производственный женский)  ОКПД 2 14.12.30.132 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные  КТРУ 14.12.30.130-00000006  Фартук профессиональный |  | Вид защиты | От воды и растворов нетоксичных веществ |  | В соответствии с КТРУ |
| Назначение изделия | Фартук - сарафан |  | В соответствии с КТРУ |
| Обхват бедер, см | ≥ 106 и < 118 |  | В соответствии с КТРУ |
| ≥ 118 и ≤ 130 |
| Половой признак | женский |  | В соответствии с КТРУ |
| Рост, см | ≥ 164 и < 176 |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип материала | Текстильный |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | хлопок/полиэфир |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Дополнительные требования | Застежка на пуговицу сбоку, или завязки сзади, или сбоку |  | Обусловлено спецификой проводимых работ |
| Цвет | Бирюзовый, синий или василек |  | Обусловлено единообразием стиля |
| 12 | **Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**  (Брюки мужские поварские)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000339  Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |  | В соответствии с КТРУ |
| Наименование изделия | Брюки |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | хлопок/полиэфир |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 120 |  | Обусловлено спецификой производства (пищеблок) |
| Дополнительные требования | Комбинированный притачной пояс с застёжкой на «молнию», шлёвками и эластичной резинкой;  два передних, два задних и один боковой карман с клапаном для удобного хранения различных предметов |  | Обусловлено спецификой производства (пищеблок) |
| Цвет | Белый |  | Обусловлено единообразием стиля |
| Размерный ряд | 52-54/182-188 |  | Потребность Заказчика |
| 52-54/170-176 |  |
| 13 | **Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**  (Куртка мужская поварская)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000336  Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |  | В соответствии с КТРУ |
| Наименование изделия | Куртка |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | хлопок/полиэфир |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 120 |  | Обусловлено спецификой производства (пищеблок) |
| Дополнительные требования | Облегченная куртка с укороченным рукавом |  | Обусловлено спецификой производства (пищеблок) |
| Цвет | Белый |  | Обусловлено единообразием стиля |
| Размерный ряд | 52-54/182-188 |  | Потребность Заказчика |
| 52-54/170-176 |  |
| 14 | **Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**  (Брюки женские поварские)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000330  Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |  | В соответствии с КТРУ |
| Наименование изделия | Брюки |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Женский |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | хлопок/полиэфир |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 120 |  | Обусловлено спецификой производства (пищеблок) |
| Дополнительные требования | Комбинированный притачной пояс с застёжкой на «молнию», шлёвками и эластичной резинкой;  два передних, два задних и один боковой карман с клапаном для удобного хранения различных предметов |  | Обусловлено спецификой производства (пищеблок) |
| Цвет | Белый |  | Обусловлено единообразием стиля |
| Размерный ряд | 46-48/158-164 |  | Потребность Заказчика |
| 46-48/170-176 |  |
| 52-54/170-176 |  |
| 15 | **Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**  (Куртка женская поварская)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000327  Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | Вид защиты | Защита от механических воздействий прокола и пореза |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |  | В соответствии с КТРУ |
| Наименование изделия | Куртка |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Женский |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | хлопок/полиэфир |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Плотность ткани, г/м² | ≥ 120 |  | Обусловлено спецификой производства (пищеблок) |
| Дополнительные требования | Облегченная куртка с укороченным рукавом |  | Обусловлено спецификой производства (пищеблок) |
| Цвет | Белый |  | Обусловлено единообразием стиля |
| Размерный ряд | 46-48/158-164 |  | Потребность Заказчика |
| 46-48/170-176 |  |
| 52-54/170-176 |  |
| 16 | **Одежда специальная для защиты от воды**  (Фартук поварской)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000051  Одежда специальная для защиты от воды |  | Вид одежды | Фартук |  | В соответствии с КТРУ |
| Класс защиты одежды | 1 (водоотталкивающая) |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | Полиэфир/хлопок |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Дополнительные требования | Наличие нагрудника, кармана, регулировка на шейном ремешке |  | Обусловлено спецификой производства (пищеблок) |
| Цвет | Белый |  | Обусловлено единообразием стиля (пищеблок) |
| Размерный ряд | 46-48/170-176 |  | Потребность Заказчика |
| 52-54/170-176 |  |
| 17 | **Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий**  (Фартук с нагрудником)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000333  Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |  | Наименование изделия | Фартук |  | В соответствии с КТРУ |
| Вид защиты | Защита от общих производственных загрязнений |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | Полиэфирный трикотаж, покрытый полиуретаном |  | Обусловлено требованиями к увеличенной износостойкости ткани |
| Дополнительные требования | Наличие нагрудника |  | Обусловлено спецификой производимых работ |
| Размерный ряд | 100/164 |  | Потребность Заказчика |
| 120/182 |  |
| 18 | **Одежда специальная для защиты от воды**  (Плащ)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000059  Одежда специальная для защиты от воды |  | Вид одежды | Плащ |  | В соответствии с КТРУ |
| Класс защиты одежды | 1 (водоотталкивающая) |  | В соответствии с КТРУ |
| Половая принадлежность | Мужской |  | В соответствии с КТРУ |
| Тип ткани | Полиэфир 100 %, двухстороннее ПВХ-покрытие |  | Обусловлено требованиями защиты от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды |
| Дополнительные требования | Застежка: на кнопках с двойной планкой, клапаны на карманах, проклеенные швы, кнопки на рукавах, шнур по лицевому вырезу капюшона |  | Обусловлено требованиями защиты от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды |
| Цвет | Синий, зеленый, черный |  | Обусловлено спецификой производимых работ |
| Размерный ряд | 48-50/182-188 |  | Потребность Заказчика |
| 52-54/182-188 |  |
| 56-58/170-176 |  |
| 19 | **Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий**  (Перчатки латексные)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000596  Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий |  | Вид защиты | От воды и растворов нетоксичных веществ |  | В соответствии с КТРУ |
| Материал | Латекс (натуральный каучук) |  | Обусловлено особенностью производимых работ |
| Цвет | желтый |  | Обусловлено спецификой производимых работ |
| Размерный ряд | XL |  | Потребность Заказчика |
| L |  |
| 20 | **Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий**  (Перчатки ПВХ)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000594  Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий |  | Вид защиты | От нефти, нефтепродуктов, масел, жиров |  | В соответствии с КТРУ |
| Материал | ПВХ |  | Обусловлено особенностью производимых работ |
| Цвет | синий |  | Обусловлено спецификой производимых работ |
| Размерный ряд | XL |  | Потребность Заказчика |
| 21 | **Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий**  (Перчатки диэлектрические)  ОКПД 2 14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов  КТРУ 14.12.30.160-00000592  Перчатки из полимерных материалов для защиты от внешних воздействий |  | Вид защиты | От электрического тока |  | В соответствии с КТРУ |
| Материал | Резина 100% |  | Обусловлено особенностью производимых работ |
| Цвет | Бежевый |  | Обусловлено спецификой производимых работ |
| Размерный ряд | XL |  | Потребность Заказчика |

Составил:

Заместитель заведующего ОМТС Т.В. Омельченко